**父母代种鸡苗运输服务项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件编号 | **：** | JSJH20250222 |
| 招标项目 | **：** | 2025-2027年度父母代种鸡苗运输 |
| 招标单位 | **：** | 江苏京海禽业集团有限公司 |

**2025年2月25日**

第一章 招标概况

**第一章 招标公告**

**1、招标项目概况**

**项目名称：**父母代种鸡苗运输服务合同

**服务期限**：2年（自合同签订之日起）

**运输货物：**父母代种鸡苗（活体，需恒温运输）

**运输频次：**按需调度（年均里程约6.5万公里/车、单程）

**运输区域：**主要集中在西北、河南、东北、江苏、山东等地

**2、招标日程：**

保证金缴纳截止：2025年3月7日17:00前

投标文件提交：2025年3月10日10:00前（微信投标系统）

开标时间：2025年3月10日10:30（公司总部招标办）

**3、保证金：50000元（人民币大写：伍万元整），**

账户名称：江苏京海禽业集团有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司海门支行

开户账号：485858204319

客户中标后，中标人保证金自动转为履约保证金（履约保证金20万，不足部分中标后补齐，合同期满无违约退还）。未中标客户，保证金在5个工作日内退回（无计息），

1. **投标方资质与技术要求**

**1、投标人要求**

1.1具备道路运输经营许可证；

1.2拥有符合要求的车辆及恒温运输设备；

1.3接受价格联动机制（燃油、保险成本波动调整），

**1.4投标人需有车辆：**

大型运输车1辆（单次运载量≥450箱，车厢安装可移动货架）

小型运输车2辆（单次运载量≥260箱，车厢安装固定货架）

1.5公司自有车辆3辆，投标人需配置不低于8人的驾驶员。

1.6投标方需购买货物运输险（保额≥200万元/车次）。

**2、车辆技术标准**

车厢结构：全封闭式，聚氨酯保温层，内壁为304不锈钢/铝合金，光滑易消毒；

温控系统：制冷/制热双模式，温度范围10-30℃；

应急电源：独立柴油发电机/锂电池组，断电后维持温控≥8小时；

定位系统：北斗定位+轨迹回放，数据存储期≥3个月。

1. **运输操作规范**

**3.1车辆管理：**

专车专用，停放于指定停车场；

接受随时检查，不得拒绝运输任务。

**3.2运输过程：**

种苗死亡率＞**0.5%**，超出部分按照市场价赔偿损失货值。

跨省检疫：必须通过指定检疫通道，违规导致损失由承运方承担。

1. **商务条款与评标规则**
2. **报价与结算**

**报价模式**： **按“元/公里”报260箱型车型报价**，大车（460箱）按照报价上调1元/公里；含税价（增值税普通发票），运价里程是指单程距离。

**结算依据**： 以北斗系统里程数据+水印相机里程表照片（发车/到达）双校验；

**结算周期**：月结。

**价格补偿**：柴油价格补偿机制：以江苏省0#柴油价格为准，当价格在6.7～7.7之间，公司不予补偿，高于或者低于该价格区间，按照“里程数\*2\*0.36\*（月末柴油价-7.2）”相应补贴扣减。因东北、西北冬季温度较低，在10月至次年2月予以**东北、西北**区域运输里程2元/升的油费补偿，即补偿金额为“里程\*2\*0.36”。

**公司自有车辆运输价格：**公司自有车辆参与运输时，按照对应车型单价下调2元/公里，驾驶员、柴油、车辆维修保养统一由运输商自行管理，保险由公司自己购买。

**最高限价：13元/公里**

**2、评标标准：符合资质要求的，价格最低者中标。**

**3、违约责任**

投标阶段：出现以下情形之一，保证金不予退还：中标后无正当理由拒绝签约；投标文件虚假陈述；串标、围标等违法行为。

**第四章 附件（详见尾页）**

招标方联系人：朱经理13862842350 宋经理 18552377788

监督电话：0513-82320080，孙女士18854883901

地址：江苏省南通市海门区人民东路380号

**附件：**

**1.种苗鸡运输车辆硬件配置要求**

1.1 车辆数量配备方面：

大型运输车1辆（单次运载量≥450箱）

小型运输车2辆（单次运载量≥260箱）

同时配套相关驾驶人员，要求每辆车出车必须配备两名有资质的驾驶人员；

1.2 单车次运输货值预估150万元以上，承运车辆必须手续齐全，配置专业的司机，有相应的保险金额匹配；

1.3 配置北斗定位系统可实时监测车辆运行轨迹，支持数据传输查看；

1.4 驾驶室必须安装可以联网通话摄像头，便于运输过程监控与沟通；

1.5 车厢结构具备聚氨酯发泡保温材料组成（厚度≥8cm),确保温度稳定并隔绝外部污染；

1.6 采用全封闭式设计，车内材质必须使用耐腐蚀材质比如铝合金、304不锈钢等，车厢内壁光滑易清洗，方便固定苗鸡中转盒，防止运输中晃动；

1.7 环境控制系统，车辆必须配备与车辆相匹配的制冷和制热双系统，车内温度调节范围10-30℃，波动±1℃，并具备温湿度异常监控和报警功能，并通过4G\5G传输实时数据至管理平台（公司负责安装），支持PC/APP多端查看；

1.8 配备车厢空气循环系统；

1.9 应急电源，车辆配备独立的柴油发电机或锂电池组，保障断电后空调系统持续运行最少8小时以上；

**2.****约定条款：**

2.1 种鸡运输车辆严格执行专车专用，不得私接其它公司任何业务，平时停放在公司指定停车场，服从公司指派协调；

2.2按照公司生产计划安排配送运输任务，承运商不得以任何理由拒绝承运；

2.3公司有权随时对承运车辆的情况进行检查，对承运人员进行监督。

2.4如承运商未能按时安排配送的，公司有权安排第三方运输，所产生的费用由承运商承担；

2.5公司在托运时须注明品种、数量，开运输调拨单，并与承运人员简述本批次鸡苗情况，核对鸡苗数量、感官鸡苗质量，双方签字确认；

2.6公司提前承运商鸡苗运输计划和要求，以便于承运商提前做好安排，保证物流畅通，如计划临时变化和调整应及时告知承运商；

2.7承运商负责鸡苗运输途中的保管工作，根据天气和温度状况，做好保温、通风、防晒、防淋、防丢失等措施。要求尽量减少停留时间，尽快将鸡苗送达目的地。运输途中不允许长时间逗留，应在规定时间内到达，收货方验收后，需在调拨单上签字确认，且作为货款结算依据；

2.8鸡苗运输时不能急起急停，加减速要缓慢，行驶速度要正常，非高速公路路段不要超过80公里/小时，高速公路不要超过100公里/小时，遇到塞车或急刹车等情况影响，要及时查看鸡苗情况，并适当处理；遇到突发性事件，要及时采取对策并向公司汇报。如出现坏车、交通事故、汽车内通风（降温）设备不良等造成鸡苗死亡与交通事故责任，一切由承运商负全部责任；

2.9必须具备运输过程中突发情况的应急处置能力，如半路车辆发生故障，能即时做出应对措施，保证货物安全顺利到达指定地点；

2.10车辆涉及跨省界运输时，必须按照相关检疫要求通过专用检疫通道，按照要求进行检疫流程，不得以任何理由不走指定通道，因此造成的一些损失和影响由运输方承担。

**3.结算付款**

3.1 运输车辆必须统一安装公司指定相应的设备系统，按照系统结算运费或者按照北斗定位跟踪系统，启运时必须开启该系统；

3.2达客户端必须点击到达键，记录车辆行程轨迹，以公司系统或者北斗移动轨迹据实结算运输费用；

3.3 运费按照单程移动轨迹结算和费率结算；

3.4 遇到堵车，道路不通畅等情况，需要长时间停车等情况，托运方不承担任何由此导致的成本增加;

3.5 如怀疑行程轨迹与实际里程可能不匹配的情况，驾驶员可以在启运时，用水印相机拍里程表，到达客户处再用水印相机拍里程表，以便结算有根据；

3.6公司孵化场、运输单位、苗鸡采购方三方签字的确认单作为结算凭证，以北斗导航显示的公里数及合同核定的运输价格结算鸡苗运输费用，运费累计一月一结。

江苏京海禽业集团有限公司

2025年2月25日